Café

Cafetière filtre

Dosage de café moyen : 8 à 10gr de café moulu par tasse de 125 à 150ml.

Ratio : 1gr de café moulu pour 15 à 18ml d'eau.

Nb de tasses	Eau (ml)	Café moulu (g)	Cuillères à soupe
1	125	8-10	1
2	250	16-20	2
4	500	30-35	4
6	750	45-55	6
10	1250	70-80	10

Source : Coffee webstore - Quel est le bon dosage de café pour une machine à café filtre ?

Cafetière à piston (french press

Dosage de café moyen : 7 à 10gr de café à mouture assez grossière pour 150ml d'eau.