Installer Local Tuya

En cours de rédaction, c'est un bordel…

Local Tuya est un appareil qui permet d'utiliser les appareils basés sur les solutions Tuya de façon locale, sans accès internet.

Pré-requis : avoir installé HACS.

Installation par HACS

Dans HACS cliquer sur Intégrations > Explorer et télécharger des dépôts et chercher Local Tuya. Cliquer sur Télécharger.

Paramétrer Local Tuya

C'est maintenant que l'on va rigoler…

Obtenir une clef d'API Tuya

Si l'objectif de Local Tuya est de permettre d'utiliser les appareils connectés sans connexion internet, il est tout de même nécessaire d'avoir enregistré les appareils sur l'application Tuya. Passer par l'API de développement de Tuya va permettre de récupérer tous les identifiants des appareils. IL y aurait d'autres moyens mais je n'ai pas creusé, ni trop compris.

Il faut donc créer un compte sur https://iot.tuya.com/

Une fois le compte créé et l'assistant ignoré, aller sur Cloud puis Create Cloud Project.

Remplir les informations et choisir Western Europe Data Center.

De là vous pourrez récupérer les ID et le mot de passe.

Dans l'onglet Overwiew cliquer sur Edit pour ajouter Central Europe Data Center.

Relier l'application Tuya

Aller dans l'onglet Devices puis Link App Account > Add App Account. Scanner le QR Code avec l'application mobile Tuya.