Home Assistant

En août 2024 je me suis fait avoir par une offre d'appel dans un magasin Action, parti acheter un truc je suis sorti avec une caméra et une lampe connecté de la marque LSC Smart Connect qui s'avèrent être du matériel de la marque Tuya repackagés et gérable sous Home Assistant. Depuis le temps que cette solution m'intéressait, c'était l'occasion pour pas trop cher.

Installation sous Proxmox

Procédure basée sur Proxmox 8.2

Si Home Assistant tourne sous Raspberry Pi, je voulais réaliser mes tests sur une solution de virtualisation pour simplifier les snapshots et les sauvegardes. Étant habitué à travailler sous Proxmox au travail je me suis naturellement tourné vers cette (super) solution.

Petit problème matériel, je n'ai pas grand chose pour faire tourner une serveur actuellement. J'ai donc installé Proxmox sur un NUC équipé d'un Intel Celeron J3455 et de 2Go de RAM. Plus que limite mais ça fonctionne.

Récupération de l'image disque

Home Assistant propose de télécharger une image disque au format qcow2 sur la page des plate-formes alternatives : https://www.home-assistant.io/installation/alternative

Télécharger l'image dans un emplacement défini sur Proxmox puis la décompresser :

wget https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/xx.x/haos_ova-xx.x.qcow2.xz xz --decompress haos_ova-xx.x.qcow2.xzun

Créer une nouvelle VM avec les options suivantes : General

VM ID : l'ID de la VM

Name : le nom de la VM

OS

Cocher Do not use any media

Guest OS : Linux / 6.x - 2.6 Kernel

System

Machine : q35

BIOS : OVMF (UEFI)

EFI Storage : placer le volume sur le storage qui va accueillir le disque de la VM.

Pre-Enroll keys : décocher

SCSI Contoller : je mets VirtIO SCSI mais VirtIOSCSI Single doit fonctionner.

Disks

Supprimer le disque présent.

CPU

2 cœurs minimum sont recommandés, 4 si possible.

Memory

4Go de RAM sont recommandés, plus si possible. Je tourne sur 1Go et ça rame.

Network

Sélectionnez votre interface réseau, entrez vos VLAN. De base il s'agit de vmbr0.

Intégrer l'image disque à la VM :

qm importdisk ID_VM haos_ova-xx.x.qcow2 local-lvm

où ID_VM est le numéro de la VM et local-lvm le nom de votre volume lvm-thin (ou lvm, vous faites ce que vous voulez).