Gérer l'IPMI d'un serveur

Les pilotes :

modprobe ipmi_si modprobe ipmi_devintf modprobe ipmi_msghandler
ipmitool shell

Informations sur l'IPMI

ipmitool mc info ipmitool mc info Device ID : 5 Device Revision : 2 Firmware Revision : 1.00 IPMI Version : 2.0 Manufacturer ID : 10368 Manufacturer Name : Fujitsu Siemens Product ID : 1366 (0x0556) Product Name : Unknown (0x556) Device Available : yes Provides Device SDRs : no Additional Device Support : Sensor Device SDR Repository Device SEL Device FRU Inventory Device IPMB Event Receiver IPMB Event Generator Chassis Device Aux Firmware Rev Info : 0x03 0x05 0x00 0x50

Reboot BMC

Ne redémarre pas le serveur hôte !

ipmitool mc reset warm

ou

ipmitool mc reset cold

Gérer le réseau

Récupérer l'IP :

ipmitool lan print

Optionellement spécifier le channel :

ipmitool lan print 2

Sur un Fujitsu TX2550 M5, pour fixer une IP, ou 2 le channel.

Passage en IP Fixe :

ipmitool lan set 2 ipsrc static

Passer une IP fixe :

ipmitool lan set 2 ipaddr 192.168.1.13 ipmitool lan set 2 netmask 255.255.255.0 ipmitool lan set 2 defgw ipaddr 192.168.1.254

On vérifie :

ipmitool lan print 2 Set in Progress : Set Complete Auth Type Support : MD5 Auth Type Enable : Callback : MD5 : User : MD5 : Operator : MD5 : Admin : MD5 : OEM : MD5 IP Address Source : Static Address IP Address : 192.168.1.10 Subnet Mask : 255.255.255.0 MAC Address : 4c:52:62:xx:xx:xx SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 0.0 seconds Default Gateway IP : 192.168.1.254 Default Gateway MAC : 00:1d:aa:xx:xx:xx Backup Gateway IP : 0.0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00 802.1q VLAN ID : Disabled 802.1q VLAN Priority : 0 RMCP+ Cipher Suites : 0,1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17 Cipher Suite Priv Max : XaaaaaaaaaaaXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : O=OEM Bad Password Threshold : 0 Invalid password disable: no Attempt Count Reset Int.: 0 User Lockout Interval : 0