Proxmox

Freedos sous Proxmox

Interface web inaccessible

Dans un premier temps :

systemctl restart pvedaemon pveproxy

Si pas mieux :

pvecm expected 1 pvecm updatecerts systemctl restart pvedaemon pveproxy systemctl restart pve-cluster

Si jamais l'état des VM n'est pas visible :

systemctl restart pvestatd

https://forum.proxmox.com/threads/can-not-login-to-proxmox-from-web-interface.32860/#post-448265

Se connecter à un conteneur LXC

Parce que je ne m'en rappelle jamais.

pct enter <id>

Renouveler le certificat

Si changement d'IP du serveur, le certificat auto-signé n'est pas identifié avec la bonne IP.

Modifier dans le Hosts (Datacenter > choisir la nœud > System > Hosts) où 192.168.1.200 est la nouvelle IP :

192.168.1.200 pve.test.lan pve

Renouveler le certificat puis redémarrage du serveur web :

pvecm updatecerts -f systemctl restart pveproxy

Sauvegarde plantée

vzdump -stop # si pas fonctionnel ps -aux | grep vzdump kill -9 PROCESS_ID # si pas fonctionnel umount -f /mnt/nfs/pointdemontage qm unlock ID_VM

Problème de montage NFS

Source : https://wiki.wevers.tv:8443/index.php/Remount_NFS_share_on_ProxMox

Vérifier le point de montage non joignable, ou nas-nfs est le nom du support :

pvesm status unable to activate storage 'nas-nfs' - directory '/mnt/pve/nas-nfs' does not exist or is unreachable Name Type Status Total Used Available % archives-masters dir active 205314024 120206852 74605028 58.55% local dir active 205314024 120206852 74605028 58.55% local-lvm lvmthin active 718786560 0 718786560 0.00% nas-nfs nfs inactive 0 0 0 0.00% pve2-ssd lvmthin active 1843396608 88298697 1755097910 4.79% pve3-hdd lvmthin active 7782531072 2059257721 5723273350 26.46% sauvegarde-locale dir active 11603524320 8213375968 2805288704 70.78%

Le désactiver :

pvesm set nas-nfs --disable

Le démonter :

umount -f -l /mnt/pve/nas-nfs

Le remonter :

pvesm set nas-nfs --delete disable

Vérifier le status :

pvesm status Name Type Status Total Used Available % archives-masters dir active 205314024 120206856 74605024 58.55% local dir active 205314024 120206856 74605024 58.55% local-lvm lvmthin active 718786560 0 718786560 0.00% nas-nfs nfs active 11499296256 3114183424 8384572160 27.08% pve2-ssd lvmthin active 1843396608 88298697 1755097910 4.79% pve3-hdd lvmthin active 7782531072 2059257721 5723273350 26.46% sauvegarde-locale dir active 11603524320 8213375968 2805288704 70.78%

Problème de montage

Vérifier le status du service proc-sys-fs-binfmt_misc.automount.

Lister les VMs ou CT

VM

qm list

CT

pct list

Restaurer une VM ou un conteneur

VM KVM

qmrestore /où/est/le/backup/vzdump-qemu-110-2025_06_12-23_55_28.vma.zst ID_VM --storage NOM_STORAGE

Conteneur LXC

pct restore ID_CT /où/est/le/backup/vzdump-qemu-110-2025_06_12-23_55_28.tar.zst --storage NOM_STORAGE

Lister la config d'une VM

qm showcmd ID --pretty

Par exemple :

qm showcmd 101 --pretty /usr/bin/kvm \ -id 101 \ -name 'SRV001,debug-threads=on' \ -no-shutdown \ -chardev 'socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server=on,wait=off' \ -mon 'chardev=qmp,mode=control' \ -chardev 'socket,id=qmp-event,path=/var/run/qmeventd.sock,reconnect-ms=5000' \ -mon 'chardev=qmp-event,mode=control' \ -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid \ -daemonize \ -smbios 'type=1,uuid=2084a6fa-479a-4fa4-b501-ae6151c2818d' \ -smp '8,sockets=1,cores=8,maxcpus=8' \ -nodefaults \ -boot 'menu=on,strict=on,reboot-timeout=1000,splash=/usr/share/qemu-server/bootsplash.jpg' \ -vnc 'unix:/var/run/qemu-server/101.vnc,password=on' \ -global 'kvm-pit.lost_tick_policy=discard' \ -cpu 'kvm64,enforce,hv_ipi,hv_relaxed,hv_reset,hv_runtime,hv_spinlocks=0x1fff,hv_stimer,hv_synic,hv_time,hv_vapic,hv_vpindex,+kvm_pv_eoi,+kvm_pv_unhalt,+lahf_lm,+sep' \ -m 16384 \ -device 'pci-bridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e' \ -device 'pci-bridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f' \ -device 'vmgenid,guid=ec0828e5-7277-43c2-841e-3eaf95fade45' \ -device 'piix3-usb-uhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2' \ -device 'usb-tablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1' \ -device 'VGA,id=vga,bus=pci.0,addr=0x2,edid=off' \ -iscsi 'initiator-name=iqn.1993-08.org.debian:01:a37a18615993' \ -drive 'if=none,id=drive-ide0,media=cdrom,aio=io_uring' \ -device 'ide-cd,bus=ide.0,unit=0,drive=drive-ide0,id=ide0' \ -drive 'file=/dev/pve2/vm-101-disk-0,if=none,id=drive-virtio0,format=raw,cache=none,aio=io_uring,detect-zeroes=on' \ -device 'virtio-blk-pci,drive=drive-virtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa,bootindex=100' \ -netdev 'type=tap,id=net0,ifname=tap101i0,script=/usr/libexec/qemu-server/pve-bridge,downscript=/usr/libexec/qemu-server/pve-bridgedown,vhost=on' \ -device 'virtio-net-pci,mac=FA:08:48:0B:AB:19,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0' \ -rtc 'driftfix=slew,base=localtime' \ -machine 'hpet=off,type=pc-i440fx-5.1+pve0'