Routeur GL.iNet GL-AR300M Shadow

Le GL-AR300M Shadow du fabriquant GL.iNet est un petit routeur sous OpenWrt. Je l'avais acheté il y a quelques années, il m'a bien servi mais maintenant la limite des ports à 100Mbps est handicapante.

OpenWrt existe en plusieurs saveur pour le routeur :

Stable : version avec surcouche constructeur et un certain nombres d'outils pré-configurés (dont Wireguard).

Clean : OpenWrt sans surcouche constructeur, juste LuCI.

Tor : un firmware avec Tor pré-installé.

Spécifications

Processeur : Qualcomm Atheros QCA9531 @ 650Mhz

RAM : 128MB

Flash : 16MB NOR, 128MB NAND

WLAN : Qualcomm Atheros QCA9531, b/g/n ~300Mbps

Ports ethernet : 2 × 100Mbps

Ports USB : 1 × 2.0

Alimentation : Micro USB, 5V/2A

Liens utiles

Page du produit

Firmwares officiels

OpenWrt Wiki - GLiNET GL-AR300M