Installation headless / SSH over USB

Pour une installation d'un Raspberry Pi Zero, avec un accès SSH par USB. Cela permet d'utiliser et de paramétrer un Pi Zero sans clavier ni écran, uniquement en le connectant sur un port USB.

Le Raspberry Pi Zero sera à connecter à l'ordinateur par le port indiqué USB sur le Pi. Il s'agit de celui le plus vers l'intérieur de la board.

Activer le SSH

De base, l'accès SSH est désactivé sous Raspbian. Il va falloir l'activer.

Créer un fichier vide nommé ssh.

touch ssh

config.txt

Dans le fichier config.txt situé à la racine de la partition boot, ajouter la ligne suivante :

dtoverlay=dwc2

cmdline.txt

Dans le fichier cmdline.txt situé à la racine de la partition boot, ajouter ceci après rootwait :

modules-load=dwc2,g_ether

Le fichier est sur une ligne, les options sont séparées par des espaces. Voici ce que cela donne dans mon cas :

console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait modules-load=dwc2,g_ether

Activer le Wi-Fi sur les modèles W et HW

Créer un fichier wpa_supplicant.conf et y entrer ce qui suit :

country=FR ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="SSID-WIFI" psk="MOT-DE-PASSE-WIFI" }

Remplacer les valeurs de ssid et psk.

Éjecter la carte SD proprement.

Accéder au Pi

Connecter le Pi au PC via le port USB DATA (situé à côté du POWER). Le Pi peut mettre 90 secondes à démarrer.

Vérifications

Vérifier si l'interface réseau virtuelle est détectée :

Linux :

lsusb Bus 002 Device 004: ID 0525:a4a2 Netchip Technology, Inc. Linux-USB Ethernet/RNDIS Gadget

Windows :

A venir.

Tester la connexion en essayant de pinger le Pi :

ping raspberrypi.local

Sous Fedora Core 31 le Pi ne répondait pas. Dans les paramètres réseau il a fallu activer l'interface USB Ethernet et la connexion en réseau local dans les paramètre IPv4 de l'interface.

Connexion en SSH

Linux / MacOS :

Se connecter en SSH au Pi via le nom par défaut :

ssh pi@raspberrypi.local

Windows :

Utiliser PuTTY.

Le mot de passe par défaut est raspberry.

Lancer raspi-config pour terminer la configuration du système.

Paramétrer l'accès à internet

Linux / Fedora Core 31

Lancer nm-connection-editor

Sur la connexion principale (WiFi, filaire)

Cliquer sur la roue dentée > Paramètres IPv4 > Méthode : Partagé avec d'autres ordinateurs

Créer une nouvelle connexion nommée comme vous voulez (USB Share ici). Paramètres IPv4 > Partagée avec d'autres ordinateurs Paramètres IPv6 > Ignorer

A finir