Installer Local Tuya

En cours de rédaction, c'est un bordel…

Local Tuya est un appareil qui permet d'utiliser les appareils basés sur les solutions Tuya de façon locale, sans accès internet.

Pré-requis : avoir installé HACS.

Installation par HACS

Dans HACS cliquer sur Intégrations > Explorer et télécharger des dépôts et chercher Local Tuya. Cliquer sur Télécharger.

Obtenir une clef d'API Tuya

Si l'objectif de Local Tuya est de permettre d'utiliser les appareils connectés sans connexion internet, il est tout de même nécessaire d'avoir enregistré les appareils sur l'application Tuya. Passer par l'API de développement de Tuya va permettre de récupérer tous les identifiants des appareils. IL y aurait d'autres moyens mais je n'ai pas creusé, ni trop compris.

Il faut donc créer un compte sur https://iot.tuya.com/

Une fois le compte créé et l'assistant ignoré, aller sur Cloud puis Create Cloud Project.

Remplir les informations et choisir Western Europe Data Center.

De là vous pourrez récupérer les ID et le mot de passe.

Dans l'onglet Overwiew cliquer sur Edit pour ajouter Central Europe Data Center.

Relier l'application Tuya

Aller dans l'onglet Devices puis Link App Account > Add App Account. Scanner le QR Code avec l'application mobile Tuya.

Relier le compte à Local Tuya

Dans Home Assistant, aller dans Paramètres > Appareils et services > Ajouter une intégration. Rechercher LocalTuya.

Paramétrer comme suit :

API server region : eu

Client ID : Client ID sur la plateforme d'API Tuya.

Secret : Access Secret/CLient Secret

User ID : UID sous Devices / Link App Account

Ajouter un appareil

Dans LocalTuya Integration, cliquer sur Configurer puis Add a new device.

Si tout se passe bien, les appareils connectés au compte Tuya et en fonctionnement doivent apparaitre. Sélectionner l'appareil et valider.

Sur l'écran suivant les informations doivent être pré-remplies. Choisir le type d'appareil (light, camera, sensor…).

Paramèters LocalTuya

Voici les paramètres fonctionnels que j'ai pu trouver pour mes appareils.

LSC Moodlight

Brightness : 22 Color Temperature : 22 Color mode : 21 Color : 24 Scene : 25

Ne me demandez pas ce que sont ces paramètres…