Telmat Gitabox

En cours de rédaction

Kécécé ?

La Gitabox (ou Gît@Box) de l'entreprise française Telmat est une solution de sécurisation des accès internet publics en proposant une solution de filtrage et de tracabilité clef en main.

Concrètement c'est un routeur.

Au boulot nous avons récemment décommissionné un de ces matériels et avec un collègue nous nous sommes posés la question de son utilité : qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ?

Quoi qu'y a dedans ?

Le matériel

Un SoC AMD GE412TIYJ44JB disposant de 4 cœurs à 1.2Ghz

2GB de RAM intégrés

Un SSD M.SATA de 16GB

Un port série

Un port RJ45 WAN

Deux ports RJ45 LAN1 et 2

Deux ports USB 3

Un port d'alimentation pour du 12V 2A

Sur la carte mère on retrouve :

3 ports M.SATA

Un port de carte SD

Un port SATA

Des headers GPIO, USB, RTC et pour un ventilateur

Le logiciel

Le port série affiche un SeaBIOS, un BIOS open-source, qui ne laisse accès qu'à peu d'options mais permet de démarrer sur un support USB.

Le système installé sur le SSD démarre sur un gestionnaire de démarrage LILO avant de devenir silencieux.

Quoi qu'on en fait

L'idée évoquée était d'installer pfSense ou OPNSense dessus. Avec 2GB de RAM cela risque d'être juste. Toutefois c'est plus que large pour OpenWRT.