Ecrire la carte SD

Télécharger l'image la plus récente de Raspbian, ici en version lite sur le site de la fondation Raspberry.

Sous Linux

Déterminer le nom de la carte mémoire en faisant lsblk.

Voir Installing operating system images on Linux.

Windows

Win32 Disk Imager