Charger des pilotes dans la console de récupération de Windows

Voir les volumes, rien ne devrait apparaitre :

wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description

Monter le CD des pilotes VirtIO. Charger les pilotes :

Drvload e:\vioscsi\2k16\amd64\vioscsi.inf Drvload e:\viostor\2k16\amd64\viosstor.inf

Les volumes devraient apparaitre :

wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description