Charger des pilotes dans la console de récupération de Windows

wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description

Monter le CD des pilotes VirtIO

Drvload e:\vioscsi\2k16\amd64\vioscsi.inf

Drvload e:\viostor\2k16\amd64\viosstor.inf

wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description